文昌市人民医院口腔护理操作模型等一批设备购置项目招标公告

文昌市人民医院因工作需要购置口腔护理操作模型等一批医疗设备，现对该项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目基本情况
（一）项目编号：2022第（043）号
（二）项目名称：口腔护理操作模型等一批医疗设备购置项目
（三）项目地点：文昌市人民医院
（四）招标控制价：82100元（报价超过招标控制价无效）
（五）采购需求：口腔护理操作模型等一批医疗设备清单（见附件1）
    （六）本项目不接受联合体投标
二、投标人的资格要求
（一）在中华人民共和国境内注册的、具有独立承担民事责任能力的法人(需提供营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件或三证合一营业执照复印件)。
（二）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供2021年至今任意一个月的纳税证明和社会保障缴费记录）。
（三）参加采购活动前三年内(成立不足三年的从成立之日起计算)，在经营活动中没有重大违法记录(提供声明函)。
（四）提供供应商在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)没有被列入失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单和没有被列入“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单(4张网址证明截图加盖公章)。
（五）具备独立法人资格且具备本项目要求的相关行业资质。
三、报名时间及期限
（一）报名时间：2022年6月7日至2022年6月9日8:30-11:30，15:00-17:00（北京时间，法定节假日除外）
（二）地点：文昌市人民医院门诊楼五楼招采办（508室）
（三）方式：现场报名（填写附件2并盖章）。须提供营业执照副本、组织机构代码证或三证合一营业执照副本、授权委托书(附法定代表人及授权代理人身份证复印件)以上资料复印件须加盖单位公章，复印件留存备案。报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。
四、递交投标文件、开标时间及地点
（一）开标时间：2022年6月15日15：30
（二）递交投标文件时间为开标现场递交
（三）开标地点：文昌市人民医院门诊五楼党委会议室
（四）采购中标结果查询：文昌市人民医院官网
五、采购人联系方式
联系人：黄先生
联系电话：0898-63256620
地址：文昌市文城镇文清大道42号

附件：1.口腔护理操作模型等一批医疗设备清单
2.文昌市人民医院口腔护理操作模型等一批设备购置项目投标报名表


文昌市人民医院（同济文昌医院）
2022年6月6日
   
                                 












附件1
口腔护理操作模型等一批医疗设备清单
	序号
	医疗设备名称
	单位
	数量
	预计单价
（万元）
	预计总价（万元）
	是否进口

	1
	口腔护理操作模型
	台
	1
	0.13
	0.13
	否

	2
	病床（含床头柜）
	台
	6
	0.31
	1.86
	否

	3
	透明男性导尿操作模型
	台
	1
	0.86
	0.86
	否

	4
	透明女性导尿操作模型
	台
	1
	0.86
	0.86
	否

	5
	数字化诊断系统
	台
	1
	4.5
	4.5
	否

	
	合计
	8.21万元



一、设备技术参数
（一）口腔护理操作模型（带舌、颊部）技术参数
1.模型为真实大小的口腔，造型逼真。
2.解剖结构精确，包括：颊部、腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌。
3.颊部具有弹性，可以进行真实的咬合动作。                                                                                                               
4.口腔护理：可示范正确地清洁牙齿、颊部、舌。
（二）病床（含床头柜）技术参数
1.全ABS材料，整体一次注塑成型，质地轻巧。外观高雅，坚固耐、老化退色，抗酸碱腐蚀。
2.带有抽拉式餐桌板，配置一抽屉，一储物柜，柜箱内设有一层隔板，可将储物柜分两层，侧面装有毛巾架
3.柜面、柜体高强度的ABS材料注塑成形，柜门和抽屉面为外凸弧形，增加抗压强度。
4.柜门采用吹塑工艺，一次成型。
5.外形美观大方，防腐、易清洗、坚固耐用，产品符合国家相关质量技术要求。
6.适用于医院，门诊，敬老院等医疗机构。
（三）透明男性导尿操作模型技术参数
1.本模型为男性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成。
2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形。
3.通过透明外壳，可观察到内部解剖结构，可显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行经路径以及气囊固定的位置。
4.导尿术：男性阴茎手感真实，尿道全长约18-22cm，具有三个生理狭窄、两个弯曲，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出。
5.可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习。
6.可反复进行练习。
（四）透明女性导尿操作模型
1.模型为女性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成。
2.透明外壳，硬度为100公斤力/平方厘米，韧性好，30公斤的内外力不会产生变形。
3.通过透明外壳，可观察到内部解剖结构，可显示骨盆和膀胱的相对位置、插入导管的角度、导尿管行径路径以及气囊固定的位置，小阴唇可以分开，闭合时看不到尿道。
4.导尿术：女性外阴部形象逼真，分开小阴唇可显露尿道口、阴道口和阴蒂，尿道粗、短、直，约3-5cm，插管时会遇到真实的阻力，导管进入膀胱会有模拟尿液流出。
5.可进行膀胱冲洗、留置导尿的示教、练习。     
6.可反复进行练习。
（五）数字化诊断系统技术参数
1.支持全科诊疗中常规生理参数检查项目
★2.支持项目≥13项，包括并不限于：血压、血糖、血氧、脉搏、体温、ECG、心率、视力表、色盲普、眼部（底）检查、耳道及耳膜和BMI计算等，其中血压、血糖等数据可直接传输至全科设备.
★3.TFT真彩液晶触摸显示屏
4.数字化屏幕显示≥10´
5.显示器视角：左右及上下视角＞60°
6.一键开启触摸屏界面多功能切换
7.具备安全锁防坠落功能和线缆、探头收集装置
二、血压检测仪
1.采用振荡法测量原理，自动计算获取测试结果
2.提供舒张压、收缩压、平均压3个参数
3.液晶屏数字化动态显示测量结果
4.标准袖带测量，自动充放气控制
5.袖带为非橡胶材质，具有防菌能力
6.量程：0-270mmHg，分辨率1mmHg
★7. 系统应有手动、周期和快速三种测量模式：
（1）手动：手动进行单次无创血压测量；
（2）周期模式：系统按照设定的时间间隔自动启动无创血压测量，时间间隔可选：范围1～200min连续可调
（3）快速模式：连续进行无创血压测量，持续时间为5min。
三、检眼镜
★1.检眼镜头具有≥28个屈光度分阶，-25到+40D屈光度 ，
2.眼底镜头具有6种光澜盘及3种滤波片
3.采用轴点光学系统无需扩瞳、无需暗室，并可提供25°视角，可观察小瞳孔照度780Lx 
4.手柄可调节光的亮度；当手柄取下时电源将自动接通，当手柄归位时电源将自动切断，且无需使用电池，环保 光源采用HPX卤氙灯泡
四、检耳镜
1.光纤冷光源360°无影光环照明，具有鼓气球囊插口，照度应不低于500Lx，最大照度≥1500Lx。
2.矩形视窗放大透镜可放大2倍，并可左右移开，使器械可伸入耳道进行操作 
3.手柄可调节光的亮度；当手柄取下时电源将自动接通，当手柄归位时电源将自动切断，且无需使用电池，环保卫生安全：一次性窥耳器，2.7mm，4.2mm
4.光源采用HPX卤素光灯泡
5.可用于检查鼻腔
五、红外耳式体温仪
[bookmark: _GoBack]环保无水银
采用液晶屏，测量结果直观显示
1.温度显示范围：体温模式：35.0℃-42.0℃
2.分辨率：0.1℃
3.10组数据存储
4.无操作60秒后自动关机
5.测量时间：2s±1s
6.最大允许误差：
（1）体温计在35.0ºC～42.0ºC的温度显示范围内，最大允许误差±0.2℃。
（2）体温计在35.0ºC～42.0ºC的温度显示范围外，最大允许误差±0.3℃。
六、血糖仪
1.检测时间：10秒
2.采血量：1ul
3.检测范围：1.1 mmol/L~33.3 mmol/L
4. 误差范围：±0.1mmol/L。
5.自动退条
6.背光功能
七、血氧脉搏检测
1.光电血样检测技术，血氧饱和度实时检测
2.容积脉搏描迹技术，脉率实时检测
3.脉搏容积波形实时检测
4. 脉搏氧饱和度测量应有脉搏波形、脉搏氧饱和度和脉搏强度显示。
5.血氧饱和度测量精度： 70%~100%范围内，精度应为±2%；在脉搏氧饱和度为40%～69%范围内，精度应为±3%；当脉搏氧饱和度低于40%时，仍能正常显示，无精度要求。
6.脉率测量范围：25bpm-250bpm，精度为±1%或±1bpm取大值
八、ECG
★1.导联类型为3导联、5导联、肢体导联
2.滤波模式可选：监护模式、诊断模式、手术模式
3.在监护模式和手术模式下，共模抑制比≥105dB
4.心率测量范围：成人25bpm-250bpm;
5.心率测量准确度：±1%或±1bpm（取大者）
6.心率显示分辨率：1bpm
7.诊断系统发声的心动显示功能
8.输入回路电流＜0.1uA
9. 输入阻抗:≥5.0MΩ
10. 心电参数;应符合YY 1079-2008的要求。
九、体温探头
1.测量范围：0.1-50℃（32℉-122℉）
2.测量精度：±0.1℃或±0.1℉
3.显示分辨率：±0.1℃或±0.1℉
4.可支持检测体表温、体腔温
十、报警功能
★1.具有声音报警、灯光报警、文字信息报警、参数闪烁四种报警方式
2. 生理报警和技术报警两种报警类型。
3. 具有独立的生理报警指示灯和独立的技术报警指示灯。
4. 具有3级QRS音量+3级系统音量的报警提示功能。
★5.检测数据回顾，体征数据趋势分析
十一、参数接口
1.电子血压计袖带接口
2.半自动血压计袖带接口（共用）
3.体温探头
4.血氧探头
5.血糖接口
6.ECG接口
7.后置接口：USB*4 RJ-45*1





附件2

文昌市人民医院口腔护理操作模型等一批医疗设备购置
项目投标报名表

	所报项目全称
	文昌市人民医院口腔护理操作模型等一批医疗设备购置项目

	意向报名商家全称
	

	联系人
	
	联系电话
	

	文昌市人民医院招采办   联系电话 黄先生  63256620
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